1. 將壓縮檔TS-h3087XU\_BIOS\_auto\_upgrade-Q08HARxx.zip解壓縮至USB隨身碟(FAT32格式)根目錄, 如下圖:



1. NAS關機後, 將隨身碟插入NAS任一個USB接口, 啟動NAS電源
2. NAS 狀態燈(Status LED)燈號說明如下:
   1. 綠燈恆亮-->進入正常NAS開機程序
   2. 紅燈恆亮-->這次以隨身碟開機
   3. 紅燈閃爍-->正進行更新BIOS
   4. 紅綠燈交互閃爍-->更新完畢
3. 當BIOS更新完畢後, 移除電源線與USB隨身碟
4. 插入電源線並啟動NAS