
**在進行BIOS更新前,請先詳讀以下說明**

PS1:更新過程約5-10分鐘不等, 視機種而定

PS2:更新BIOS過程,請勿斷電,若是斷電會有不可預期的後果

1. 將壓縮檔TES-h2490FU\_BIOS\_auto\_upgrade-Q03XARxx.zip解壓縮至USB隨身碟(FAT32格式)根目錄, 如下圖:



1. NAS關機後, 將隨身碟插入NAS任一個USB接口, 啟動NAS電源
2. NAS 狀態燈(Status LED)燈號說明如下:
   1. 綠燈恆亮-->進入正常NAS開機程序
   2. 紅燈恆亮-->這次以隨身碟開機
   3. 紅燈閃爍-->正進行更新BIOS
   4. 紅綠燈交互閃爍-->表示更新完畢
3. 蜂鳴器長鳴或是LCM出現以下資訊(視機種而定), 也可以表示BIOS更新完成



1. 當BIOS更新完畢後, 移除電源線與USB隨身碟
2. 插入電源線並啟動NAS