

取得Image路徑方式

1. 至QNAP下載中心，選擇產品韌體(以TS-419P為例)




1. 在新分頁中複製下載路徑




回復NAS流程


執行recover\_nas.vbs，依序執行以下步驟




輸入NAS IP




將剛才取得的Image路徑貼上，按下確定後開始執行




等待與NAS連線正常時會提示將剛才取下的硬碟插回原來的位置



等待程式執行結束




Image更新成功提示訊息




※註 : 錯誤訊息


錯誤訊息1 : 無法取得硬碟資訊



錯誤訊息2 : 掛載硬碟時失敗



錯誤訊息3 : 下載Image時失敗



錯誤訊息4: 更新Image時失敗

